**Quoi de mieux FGTECH Galletto 4 V54, Kess V2 et Ktag**

Certains utilisateurs sont confus ce qui est mieux entre FGTECH Galletto 4 V54, Kess V2 et Ktag? Afin de vous aider, OBD2 mécanicien fait un tableau de comparaison des aspects suivants pour vous aider.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Comparaison | FGTech Galletto 4 V54 | KESS V2 | KTAG |
| Image |  |  |  |
| Fonction | lire et écrire les données de calculateur moteur | lire et écrire les données de calculateur moteur | lire et écrire les données de calculateur moteur |
| Véhicules supportés | Célèbres marques automobiles de voitures, camions et motos | Célèbres marques automobiles de voitures | Célèbres marques automobiles de voitures, camions |
| camion | Oui | NON | OUI |
| Motorcycle | Oui | Oui, fonctionner avec une petite partie | fonctionner avec une petite partie |
| EDC17 | fonctionner avec une petite partie | fonctionner avec une petite partie | fonctionner avec une petite partie |
| Via BDM ou OBD | Both via BDM et OBD | Via OBD | Via BDM |
| Mise à jour | NON | NON | NON |
| Tokens | NON | 60 jetons disponibles, après 60 jetons, obtenir J-Link pour ajouter des jetons. | 500 jetons disponibles, après 60 jetons, obtenir J-Link pour ajouter des jetons. |
| Langues | Anglais, Italien, Allemand, Français, Espagnol, Portugais, Tchèque, Turc | Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Français | Italien, Allemand, Anglais, Français, Portugais, Espagnol |
| Remarque complémentaire:  1) La plupart des clients utilisent FGTech Galletto 4 V54 et KESS V2.  2) KESS V2 a module de serrure anti-médiation, il peut faire de nouvelles et cryptées voitures mieux que Fgtech V53. | | | |